Внимание! 
Прошивка подходит только для эл. книг с серийными номерами в диапазоне 1120000001-1120010100.

Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться в ближайший авторизованный сервис-центр.
В процессе обновления ПО, потребуется установить драйвер  через диспетчер устройств.



Если книга определяется компьютером:

1. Запускаете файл "upgrade tools.exe"
2. Выбираете файл прошивки "teXet_TB-710HD_firmware.img"
3. Подключаете книгу
4. Запускаете перепрошивку кнопкой "Обновить".На все вопросы отвечаете утвердительно.
5. Если потребуется, то установите драйвер из папки "UsbDriver"
6. Дожидаетесь окончания процесса и отключаете книгу.




Если книга НЕ определяется компьютером:

1. Запускаете файл "upgrade tools.exe"
2. Выбираете файл прошивки "teXet_TB-710HD_firmware.img"
3. Подключаем книгу с зажатой кнопкой ВВЕРХ, 
4. Программа предложит перепрошить устройство.
5. Подтверждаете запрос.На все вопросы отвечаете утвердительно.
6. Если потребуется, то установите драйвер из папки "UsbDriver"
7. Дожидаетесь окончания процесса и отключаете книгу.
