**Инструкция по прошивке экшн-камеры/видеорегистратора teXet DVR-905S**

**1. Прошивка ПО регистратора DVR-905S**

**Для активации ПО необходимо:**

**-Регистратор DVR-905S**

**-USB-кабель, входящий в комплектность;**

**-CD диск с исходными файлами прошивки и утилиты**

**Внимание!** При процедуре прошивки нельзя выключать или перезагружать устройство во избежание потери данных или порчи устройства.


**Внимание!** При прошивке ПО производится перезапись операционной системы и данных внутренней памяти устройства.


**1.1 Скопируйте файл прошивки с CD диска на компьютер в корневой каталог жесткого диска (Например C:\)**

DirectUSB.zip


**1.2 Произведите обновление ПО:**

1. Выключите экшн-камеру;
2. Распакуйте архив DirectUSB в папку на жестком диске;
3. Запустите файл DirectUSB.exe;
4. Выберите устройство sd23 в списке (при необходимости);
5. Кнопкой choose выберите файл прошивки из архива






1. Подключите экшн-камеру к компьютеру с помощью кабеля USB;
2. Зажмите одновременно кнопки record и stop, затем включите экшн-камеру переводом кнопки включения в положение ON;
3. Нажмите в программе кнопку Connect – статус устройства должен смениться на OK, как на рисунке;



1. Нажмите в программе кнопку download и дождитесь появления статуса надписи

“Wait firmware programming…

[0] Done!”



1. Установка завершена. Выключите устройство и отсоедините его от компьютера.